15000b Mensaje 100ms 1500b Segmento 6000b Buffer cada 275ms se vacía

Cliente Servidor

1

2

3

4

A

B C

D

1) Seq = 1500 A) Seq = 1500

ACK = 1500 ACK = 3000

VEN = 4500

2) Seq = 3000 B) Seq = 1501

ACK = 1500 ACK = 4500

VEN = 3000

3) Seq = 4500 C) Seq = 1502

ACK = 1500 ACK = 6000

VEN = 1500

4) Seq = 6000 D) Seq = 1503

ACK = 1500 ACK = 7500

VEN = 0